Ausschreibungstext für 482,6 mm (19") Elektronikgehäuse mit offener Front


482,6 mm (19") Elektronikgehäuse mit offener Front



Gehäuse: mit oder ohne Lüftungsschlitze zur Aufnahme

von 482,6 mm (192") oder 1/2 482,6 mm (19")

Komponenten, mit 482,6 mm (19") Winkelprofilen, Einschubleisten mit

Gewinde.

Seitenwände: aus Aluminium-Strangpreßprofil lackiert

ähnlich RAL 7030/7035 Boden- und Deckschale: Kunststoff

UL-94-VO Farbe ähnlich RAL 7035, Bodenschale mit

Gehäusefüßen Rückwand: 2 mm Aluminium eloxiert oder

Rückwand aus Kunststoff UL-94-VO, Farbe ähnlich RAL

7035 (nur bei 600mm breiten und 3,6,9 HE hohen

Gehäusen) Zubehör Gleitschienen, Tragegriffe,

Acrylglashauben, 482,6 mm (19") Zubehör Abmessungen

(B x H x T): 534 x 341 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") Elektronikgehäuse mit offener Front   VC 3774200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
